淮南市安全生产委员会关于挂牌督办15处重大安全隐患的通知

各县、区人民政府，市有关部门，各有关单位：

今年以来，各县区、各部门、各单位认真落实安全生产责任，排查出一批重大生产安全隐患。为切实消除隐患，进一步促进全市安全生产形势稳定好转，根据《淮南市安全生产事故隐患排查治理实施办法》（淮府〔2008〕81号），市安全生产委员会决定对全市15处重大安全隐患进行挂牌督办。并提出以下要求，请认真贯彻落实。

一、提高认识，立即开展隐患整治

各隐患整治责任单位要严格落实隐患整治主体责任，立即组织制定整治方案，做到隐患整治责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”，确保按期完成整治任务。

二、落实落细责任，严防发生事故

各责任县区、责任部门要认真履行安全生产属地管理责任、部门监管责任，加强对隐患整改过程中的安全监管。属地党政领导要亲自抓、负总责，督促加快整治进度，确保整治期间安全生产。

三、严格督办整改，确保整改到位。

隐患整治完成后，责任县区、责任部门或责任单位要按程序向市安委会办公室提出申请，市安委会办公室组织验收，验收合格的予以销号。对未按期完成整治任务的，市安委会将对重大隐患责任县区、责任部门和责任单位进行警示通报、约谈；对重大安全隐患整治期间发生事故的，严肃追究责任，实行“一票否决”。

**附件：**淮南市安委会挂牌督办15处重大安全隐患汇总

      表

淮南市安全生产委员会

2019年5月23日

**附件:**

淮南市安委会挂牌督办15处重大安全隐患汇总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **责任县区** | **责任部门** | **责任单位** | **隐患和问题** | **整改期限** |
| 1 | 煤化工园区管委会 | 市应急管理局  市经济和信息化局 | 淮南舜天合成材料有限责任公司 | 1.库房内一消火栓通道被堵塞，一消火栓出水口方向不对。  2.厂区一叉车无检测合格证。  3.配电室预留配电柜位置无防护或警示标识；有孔洞未封堵。  4.锅炉房一处压力表未检测，且无警示标线；一处连接法兰缺螺栓。 | 2019.6.15 |
| 2 | 经开区管委会 | 市应急管理局  市经济和信息化局 | 安徽德邦化工有限公司 | 1.重大危险源未安装安全仪表系统（SIS）。  2.现场气动阀腐蚀严重，部分压力表无警示标线。 | 2019.10.31 |
| 3.无牌照、非防爆送水叉车进入生产区。  4.未对甲醇装置区储罐、塔器受限空间进行辨识、标识。 | 2019.6.15 |
| 3 | 谢家集区政府 | 市应急管理局市经济和信息化局 | [淮南泰隆机械制造有限公司](http://www.so.com/link?m=a0DI8J0QennCutpcWwG1lEKPQEHLe6ZggwhLCM1axVQ/kA1jSk5/W1qnp75hbhTlPzlp6F7k/IqsUhRD6LSF4Qv3VPPp2jYrboxGvzcJYvwx/Ya/DvxT22oR7o9k=) | 不饱和树脂流散设施不符合规范要求。 | 2019.12.31 |
| 4 | 毛集实验区管委会 | 市交通运输局 | 焦岗湖国家湿地公园管理处 | 1.焦岗湖景区现有快艇49艘，仅18艘有检验证且均过有效期。  2.部分画舫游船无营运许可证。  3.焦岗湖景区现无水路运输许可证。 | 2019.10.30 |
| 5 | 田家庵区政府 | 市城乡建设局 | [淮南中燃城市燃气发展有限公司](http://www.so.com/link?m=apTBak7WtibaDNRyA3VqD7/VSu7jpXl0OOjS9GXdjjZLQvNCuIjuE4pmF0sFGoJWR3idn9e1dUkUp0Fp338A86FVFibpL57sAlLiR7s85I0fnhZyTXx8ToQBi2RCCr53liIlDlNifGqJn4iaYGJuA/HhLBjc=) | 安装处小区2390m、文明楼580m、公交公司家属楼2000m等3处共计4970m管道锈蚀严重，存在安全隐患。 | 2019.8.30 |
| 湖滨路公园南门至新星大酒店段210m、会战路淮舜分局至九十六菜市场段850m、学院路田寿路至龙湖中心段600m、水厂路一水厂调压器至田东小区段860m等4处2520m管道锈蚀严重，存在安全隐患。 | 2019.11.30 |
| 6 | 凤台县政府 | 市交通运输局  市公安局 | 淮南矿业集团张集煤矿 | X024线康焦路张集至观音段（25KM-27KM）：道路两侧临水、斜坡。需在道路两侧增设防撞墩或波形防撞护栏。 | 2019.12.31 |
| 7 | 凤台县政府 | 市交通运输局  市公安局 | 凤台县政府 | X025线袁江路（11KM-12KM）：道路两侧邻水、斜坡。需在道路两侧增设防撞墩或波形防撞护栏。 | 2019.12.31 |
| 8 | 谢家集区政府 | 市交通运输局  市公安局 | 市公路局 | 102省道杨公孤堆路段（4KM-23KM）标志标线及交通安全设施缺失。 | 2019.12.31 |
| 9 | 谢家集区政府 | 市城乡建设局  市公安局 | 市城乡建设局 | 十涧湖西路与沿矿路交叉口交通区划不合理，交通冲突点多，无照明设施。需对路口改造，完善交通安全设施建设，高压电线入地，增加照明设施。 | 2019.12.31 |
| 10 | 田家庵区政府 | 市城市管理行政执法局  市城乡建设局  市自然资源和规划局 | 淮南新城吾悦房地产开发有限公司 | 新城吾悦广场越过规划红线，违规占用洞山东路北侧人行道和非机动车道，存在道路交通安全隐患。 | 2019.8.31 |
| 11 | 寿县政府 | 市交通运输局 | 市公路管理局 | 1.S324K149+706-K208+335全路段视距不良交叉口处无凸面镜。  2.S324K152+530-K152+600左侧无安全设施，需增设波形梁护栏。  3.S324K158+580-K152+740左侧无安全设施，需增设波形梁护栏。  4.S324K162+256两侧无安全设施，需增设波形梁护栏。  5.S324K149+706-K208+335部分道口标注缺失，需增设间距为2m的道口标注。 | 2019.9.20 |
| 12 | 寿县政府 | 市交通运输局 | 寿县炎刘镇政府 | S324（原X024）道路寿县炎刘镇连塘路口段：  1.南侧支路连接处坡度过大。  2.路段北侧无防护设施（紧邻水渠）。  3.周边广告牌、行道树遮挡驾驶员视线，安全视距不足。 | 2019.8.31 |
| 13 | 潘集区政府 | 市水利局 | 潘集区水利局 | 芦集镇董圩村董圩桥年久失修，桥面及砌石挡墙损坏严重，挡墙错位倾斜开裂达30cm，存在安全隐患。 | 2019.10.31 |
| 14 | 高新区（山南新区）管委会 | 市民政局  市消防救援支队 | 三和镇养老服务中心 | 消防设施不完善（2018年4月安全生产月排查月通报在册隐患，超期未改）。 | 2019.8.31 |
| 15 | 潘集区政府 | 市消防救援支队  市粮食和物资储备局  市市场监管局 | 淮南市春风粮油食品有限公司 | 消防设施未经竣工验收消防备案（2018年10月安全生产月排查月通报在册隐患，超期未改）。 | 2019.8.31 |